**=COS BASCHET MODEL C101=**

**Certificari:** TUV/ TSE / EN 1176

Capacitate (numar de persoane admise): 3 copii

Grupa de varsta: minim 3 ani

**Materiale:** Vopsea nontoxică aplicată în câmp electrostatic

Materiale utilizatede înaltă calitate.

Structura metalică (stâlpi, scară de acces, poduleț) are o grosime de minim 2 mm, fiecare parte metalică fiind galvanizată si tratată anticoroziv. Plasticele sunt de tip LLDPE, extrem de rezistente la intemperii și la razele UV, nedecolorându-se în timp, rezistând la temperaturi intre -50 si +50 de grade Celsius.

**Montaj:** Pentru montajul echipamentelor este necesar ca suprafata sa fie in stare finisata, cu minime diferente de nivel. În cazul în care echipamentul se va monta pe pământ sau pe alt tip de suprafață moale, se folosesc pahare de beton (cuzineți). În cazul în care este plasat pe beton fixarea se realizeaza prin intermediul conexpandurilor de minim 120 mm lungime și 14 mm ø.

**Dimensiuni (h):** 200 cm

**Diametru:** 35 cm

**Greutate maxima admisa:** 45 kg / utilizator

**Galvanizare:** Da